附件4.具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 具体参数要求 |
| 1 | 电动跑步机 | ★1. 马力：AC马达 峰值4.5HP  ★2. 跑步区域≥1500\*500mm  ★3. 速度范围≥1-18km/h  4. 坡度范围0-15%  5. 显示屏：超大LED 6视窗显示 速度、坡度、时间、距离、卡路里、心率  6. 最大承重≥140Kg  7. 预置程序：自动程序≥ P1-P15 自定义U1-U3  8. 减震装置：2个缓冲垫、2个减震垫和2个装饰减震垫  9. 心率监控：手握心率测试  10. 折叠系统：气压折叠 自带缓冲功能，无需手扶  11. 搬运方式：两轮移动  ★12. 净重/毛重≥100/115KG  13. 展开尺寸≥1900\*800\*1400 mm  14. 折叠尺寸≥1250\*800\*1600 mm  ★15. 其他功能：6个LED视窗、MP3播放功能、SD/USB充电接口功能，带MP3/ipod音频输入、9种速度快捷键、4种坡度快捷键；一对高保真音箱等多媒体影音系统 |
| 2 | 磁控轨道车 | 1. 显示屏：显示速度、时间、距离、卡路里、心率 ★2. 磁控轮：8kg 双向惯性轮 3. 阻力调节：1-12段旋钮阻力调节 4. 心率监控：手握心率测试 5. 净重/毛重：≥ 60 kg/70 kg ★6. 产品规格：≥2000×650×1650mm 7. 其他功能规格：运行结构滑轮轨道式结构，踏板曲柄230mm，飞轮规格直径6000 mm 8. 最大承重≥100KG |
| 3 | 竞赛车 | 1.包铁扶手，坚固耐用，高低可调；，弹簧减震系统； 2.阻力系统：无极变速 传动方式：静音皮带 、防滑脚踏；PU坐垫，移动脚轮；  ★3.飞轮：≥ 18KG；规格≥ Φ 460mmX30mm双向不锈钢；  ★4.净重不小于55KG，承重不小于150KG ★5.尺寸 ≥ 1250×530×1230mm 6.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 4 | 商用动感单车(核心产品) | 1.机身结构：符合人体工程力学，管材焊接钢结构，多功能浸塑车把可放置毛巾、水壶、手机、平板，底管配大号静音滚轮，产 ★2. LCD液晶显示 ；可选配电子表：65.5×44 mm ★3.阻力控制：手动式无级旋钮调节 ★4.飞轮规格：22KG、直径 Φ 460mmX35mm双向镀铬铸铁大飞轮，高强度Φ25中轴 ★5.最大负重：150KG ；尺寸 ≥ 1300×600×1100mm 6. 器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 5 | 智慧动感单车(核心产品) | 1. 把手：牛角  2. 阻力系统：手动控制  ★3. 扶手调节：上下调节，行程≥ 200mm  ★4. 坐垫调节：前后调节，行程≥ 100mm；上下≥ 5段调节，行程150mm  5. 脚踏：防滑踏板  6. 飞轮：13KG  7. 传动方式： 5沟4槽皮带传送  8. 最大承重≥ 100KG  9. 净重/毛重：47/53KG  10. 搬运方式：2轮移动  11. 展开尺寸≥1200x700x1150mm  ★12. 运动功能：自行车式功能、摇摆功能 |
| 6 | 摇摆机 | ★1.时尚外形设计，带扶手；  2.用途：运动后的摇摆放松，消除疲劳；  i.按摩身体各部分肌肉，腰部、背部、肩部、臀部、腹部、大腿、小腿等，解除紧张压力；  ii.促进血液循环，放松肌肉组织；  ★3.展开尺寸≥700\*850\*1200MM，高度可调节；  ★4.毛重/净重≥35KG/30KG；  5．带电子表LCD显示，手握心跳测试，速度频率无极调节，测脂功能；  6．风扇功能； |
| 7 | 扭腰踏步机 | ★1.时尚外形设计，带扶手； 2.用途：运动后的摇摆放松，消除疲劳； i.按摩身体各部分肌肉，腰部、背部、肩部、臀部、腹部、大腿、小腿等，解除紧张压力； ii.促进血液循环，放松肌肉组织； ★3.展开尺寸≥700\*850\*1200MM，高度可调节； ★4.毛重/净重≥35KG/30KG； 5．带电子表LCD显示，手握心跳测试，速度频率无极调节，测脂功能； 6．风扇功能； |
| 8 | 可调式腹肌板 | 仪表显示：扫描，时间，次数，踏步，消耗热量等功能；最大承载量：100公斤；  产品尺寸： 86.5×44×118厘米  毛重/净重： 19/17.5公斤 |
| 9 | 室内乒乓球台 | 1、最大承重不小于100KG 2、毛、净重9/8KG 3、产品规格1400\*300\*650mm |
| 10 | 多功能综组合训练器 | ★1.规格≥2200\*2250\*2000mm，2.5mm高强度钢管，灰沙纹烤漆，2组独立铸铁配重块设计， ★2.最大负重≥130kg；毛重：348kg净重：330kg ；最大配重≥130KG ★3.可供五人同时运动，前推，高拉（前）、高拉（后）、低拉、坐姿划船、下拉划船、水平推举、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、腿部侧向伸展等，可综合训练腹，臂，背，胸，腿等肌肉，塑造形体，增强人体协调性 4.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 11 | 水阻划船器 | ★1.阻力控制：水量调节；≥1-12档级数；传动系统：织带传动。 2.踏板多位调节、配无线胸带式心率片；液晶显示窗口 ★3.承重≥120KG 机台毛、净重：47.5KG/52.8KG ★4.尺寸≥2000×800×1000mm 5.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 12 | 平卧推举架 | ★1.主立管≥60×120×2.5mm 椭圆管，保证机身的稳定性, 2.表面双层烤漆：灰闪银粉体喷涂， 15mm高密度胶合板、PU发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC外包皮革 3.最大负重≥160KG ；最大配重≥200KG ★4.尺寸≥1700×1550×1180mm 5.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 13 | 十字下拉训练器 | ★1.主立管≥50×110×2.5mm 超大椭圆管 ★2. 全钢配重块≥150KG，配合强磁插销，使运动更顺畅安全  ★3. 使用高档铝质φ105滑轮，采用超强耐久φ6钢丝绳 ,外包PVC  4. 各种运动轨迹符合人体工学设计，提供更舒适运动效果 ★5.尺寸≥3700×8500×2200mm 最大负重≥160KG 6.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 14 | 史密斯机 | 1、主框架采用大规格钢管，保证机身的稳定性。 2、双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。 3、钢丝绳含油且高柔韧性，使用顺畅度高。 ★4、调节插销均采用铝合金材质，美观大方，经久耐用，永不退色。 运动轨迹符合人体生物力学原理。 5.功能：锻炼三角肌，臀大肌，肱三头肌，腓肠肌，胸大肌，股四头肌，股直肌 ★6.占地面积≥2100×1300×2100mm ★净重/毛重≥100/120KGS |
| 15 | 哑铃平凳 | 1.15mm高密度胶合板、PU发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC外包皮革 ★2.最大负重≥ 160KG ★3.尺寸≥ 1400×700×430mm 4.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 16 | 可调式哑铃椅 | ★1.主立管≥50×110×2.5mm 超大椭圆管,配以方型、菱型连接板连接, 表面双层烤漆：灰闪银粉体喷涂+罩光 2. 负重≥150KG ★3.尺寸≥ 1400×600×400mm 4.器材通过NSCC国体认证，证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到。响应文件中提供认证书复印件，否则做技术参数负偏离处理。 |
| 17 | 推肩椅 | 1.训练部位：肩胛提肌、斜方肌 2.15mm高密度胶合板、PU发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC外包皮革 3.负重≥150KG |
| 18 | 腹肌训练器 | 功能：腹肌训练 占地面积：1450×660×1000mm 包装尺寸：1350×530×200mm 净重/毛重：33/36KGS |
| 19 | 多功能健身运动器材3人站 | 1.占地尺寸≥2650×2000×2000mm； 2.配重：80KG、纳米尼龙网护罩， 3.最大承重：150KG，毛净重≥280/260KG； 4.全身综和锻炼 |
| 20 | 哑铃架 | 1.支架壁管光滑，触摸舒适，整体支架设计更具稳定性，2MM的壁管厚更加结实，可配5对哑铃； 2、表面采用最新烤漆技术，永不褪色，卡槽全部采用等离子切割，采用最新打磨技术 3.尺寸：1220mm\*780mm\*610mm, 4.架子重量34kg, 50\*50mm方管，壁厚3.0mm |
| 21 | 哑铃 | 20KG包胶 |
| 22 | 大杠铃杆 | 规格：2.2m,重量25kg,旋转卡头，材质：A3钢，承重400kg |
| 23 | 曲杠 | 规格：1.2m,重量7.5kg,弹簧卡头，材质：钢材，承重150kg |
| 24 | 短直杆 | 规格：1.5m,重量10kg,弹簧卡头，材质：钢材，承重100kg |
| 25 | 杠铃片（200KG） | 孔径:50mm（大孔，配标准奥杆OB86/72/47）,材料:铸造生铁(内芯材料) 、天然橡胶（外层包胶） 1）采用天然橡胶材料包胶(无臭味,有橡胶味，产品经过欧盟环保测试认证，环保性能无容置疑，但天然胶一定是有橡胶味的， （2）铃片为优质生铁铸造， （3）铃片中芯采用加厚不锈钢圈，有效防止磨损，确保长期使用 |
| 26 | 力量战斗绳 | 材质：高强度涤纶，直径：50mm,长度：12m,重量：18.5kg,外包防爆涤纶布套 |
| 27 | 不倒翁沙袋 | 整体高度：175cm 上身沙袋：高110cm 底座直径：68cm 底附吸盘：18个 重量: 45.0 kg |
| 28 | 地埋式篮球架 | 2020x1800x3947mm篮板：采用SMC 篮球板，篮球板厚度不低于5cm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于5mm，黑边白底。 |
| 29 | 室外乒乓球台 | 1、台面：2740×1525mm标准尺寸，支撑柱规格不低于60×3mm； 2、乒乓球桌面材质为SMC； 3、乒乓球桌面规格不低于2740×1525×50mm； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； |
| 30 | 瑜伽垫 | 材质：环保材质，无任何异味;双面防滑，回弹力好，耐用 规格：183\*80CM,厚度8mm |
| 31 | 健身球 | 优质环保PVC制成，光亮面，无任何异味，,直径80cm;可用于练习腰背部，平衡稳定训练 |
| 32 | 平衡板 | 材质，多层复合木材，厚度：18mm,承重200kg,表面磨砂贴皮，底部ABS球型基点设计，360度旋转，12-20度倾斜，直径：39.5cm,高度7.5cm,重量1.42kg, |
| 33 | 平衡训练器 | 1.器材配置扶手，增加使用安全性； 2.纯机械原理免插电设计； 3.器材参数符合GB17498.1-2008中I类要求； 4.长\*宽\*高≥950\*700 \*1600mm。 |
| 34 | 乒乓球拍 | 两拍三球套装组合，双鱼反贴8484套胶，底板厚度1.3 |
| 35 | 乒乓球 | 白色，尺寸：40+MM，材质：ABS高分子 |
| 36 | 篮球架网 | 双色，材质：涤纶编织，机械加工，线直径：6MM，长度：500MM |
| 37 | 篮球 | 材质：PU 天然橡胶内丹，适用场所：室内/室外，重量：600-620克，规格：7号 |
| 38 | 足球 | 材质：PU 天然橡胶绕线内胆，热贴合工艺，弹性好，防水工艺 |
| 39 | 羽毛球 | 优质鸭毛，球头为复合软木，球速77# |
| 40 | 羽毛球拍 | 铁合金材质，重量120g，长度665mm,磅数：18磅，握把规格：G3，3/4半透明PVC拍套 |
| 41 | 呼啦圈 | PVC加厚管材，内置接头，直径800mm,外缠绕彩色尼龙布 |
| 42 | 培林中考跳绳（计数） | 中考专用跳绳，B款黄色小手柄，4mm不透明钢丝绳，绳长2800mm(不含手柄），手柄尺寸长150mm,重量205g |
| 43 | 秒表 | 双排30道，可显示最快、最慢和平均时间，分段、总段和连续时间显示，2行、16位大数字液晶显示，1/100秒为计时单位，最大计时为10小时，倒数计时最长为10小时，12/24小时显示，五年质保，防水结构 |
| 44 | 圆锥筒 | 采用环保原料，韧性好，不易变形，折不断，踩不烂，耐磨，高380mm,宽190mm\*190mm,厚度3mm |