|  |  |
| --- | --- |
|  | af09dbb4552455ef1624930e146950d |
| 岗亭支撑柱 | 立柱采用1.5镀锌板折板成型；外喷氟碳漆；美观、防腐、防潮、耐用。 |
| 主体结构 | 内层面板为5公分优质阻燃夹心板（保温隔热），然后扣上专业内墙版作为装饰；外层面板为标1.2优质镀锌拼焊成型，然后喷氟碳漆装饰；其余墙面为8mm钢化玻璃。 |
| 岗亭顶部 | 室内吊顶采用豪华铝扣板装饰吊顶，中间为钢龙骨架上铺隔热板；外层封顶为优质镀锌板装饰，焊接缝采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。 |
| 岗亭底部 | 采用40\*40+40\*20钢龙骨架支撑，上铺15厘防水木板，地板为15mm木地板。 |
| 门 | 100mm钢化玻璃们。 |
| 玻璃 | 8mm玻璃。 |
| 辅料 | 螺丝，玻璃胶，氩气，氩焊丝，抛光材料等。 |
| 岗亭内配 | 照明、电源插座、开关、暗敷电线、配电箱、室内空调架。 |
| 售后服务 | 本产品免费保修壹年（人为及自然灾害，包含雷击、洪水、等除外）并提供终身维修维护。 |
| 尺寸 | 底盘4\*3米；顶4.5\*3.5米，高度3米 |
|  |  |

附件1：

户外销售亭建设改造项目相关要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包装项目 | 制作规格 | 包装材质及工艺 |
| 门头 | 4.5\*0.7 | 卡布灯箱+UV软膜 |
| 门头 | 3.5\*0.7 | 卡布灯箱+UV软膜 |
| 门头 | 3.5\*0.7 | 卡布灯箱+UV软膜 |
| LED | 3.93\*0.41 | 　 |
| 竞彩 | 1.5\*1.5 | 底板5mmPVC+覆膜 |
| 即开 | 1.75\*1.5 | 底板5mmPVC+覆膜 |
| 即开盒子 | 66 | 亚克力 |
| 公益水晶字 | 2.5\*0.28\*8 | 亚克力 |
| 即开玻璃柜 | 80cm | 　 |
| 销售柜 | 80cm | 　 |
| 填单台 | 2 | 　 |

注：销售亭修建需涉及到地下线缆开挖、预埋等，需要中标供应商自行与当地市政报批报审并承担相关费用。