附件1：

网点代销证框制作项目相关要求

1. **制作尺寸及材质**

 底板：260mm\*420mm\*3mm有机板；

面板：220mm\*300mm\*2mm有机板。

1. **制作内容**

**1.**3mm透明有机板丝印“客服热线”，左右顶角开5mm安装孔。

**2.**2mm透明有机板制作5mm宽透明有机板条制作代销证盒子，固定在3mm透明有机板上。

**3.**配1.2mm镜钉2颗/个。

三、制作数量

4000个。

1. 送货地址

重庆市渝中区长江一路61号地产大厦1号楼负二楼。