附件1：

人力资源系统服务器项目相关要求

具体招标参数：Lenovo ThinkSystem SR570

1. 规格:1U机架式服务器。

2. 芯片组：Intel C622芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。

3. 处理器：两颗至强银牌3106处理器主频1.7GHz,8核，可选最大可支持至20核125W处理器。

4. 内存：64G DDR4 2666MHz，最大支持1TB内存扩展，最大支持16根插槽。

5. 硬盘：3块300G 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘。

6. 阵列卡：530i 12Gb阵列卡，支持0/1/5 RAID级别，最大支持4GB闪存。

7. 网卡：标配2个千兆以太网控制器，1个专用的管理端口。

8. 电源：550W 1+1热插拔冗余(双)电源。

9. 冷却系统：支持个冗余热插拔系统风扇。

10. I/O扩展：最大支持4个PCIe插槽。

11. 故障定位：支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。

12. 浪涌（冲击）抗扰度：通过GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》文件加盖原厂鲜章；通过4kV电压试验，提供国家电子计算机质量监督检验中心测试证明文件加盖原厂鲜章。

13. 静电放电抗干扰：抗干扰度达到4级，接触放电8KV,空气放电15KV，提供国家电子计算机质量监督检验中心测试证明文件加盖原厂鲜章。

14. 产品可靠性：MTBF不低于15万小时，提供国家电子计算机质量监督检验中心测试证明加盖原厂鲜章。

15. 认证：原厂商服务中心具备“客户服务联络中心标准体系认证”（CCCS）钻石五星级认证，提供证书复印件加盖原厂鲜章。

16. 工作温度适应能力：工作温度支持0-50摄氏度，提供国家电子计算机质量监督检验中心测试证明文件加盖原厂鲜章。

17. 自购买之日起3年保服务；为保证设备的品质和原厂可靠性服务，提供针对本项目授权和售后服务承诺函并加盖原厂鲜章，则视为报价无效。